**Charakterystyczne parametry budowanej infrastruktury Sieci Szerokopasmowej województwa warmińsko-mazurskiego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka****miary** | **Liczba** | **Charakterystyka**  |
| 1.  | Długość kanalizacji kablowej | km | 2241 |  |
| 2.  | Węzły szkieletowe sieci | szt. | 10 | Zlokalizowane w budynku lub kontenerze |
| 3.  | Węzły dystrybucyjne sieci  | szt. | 216 | Zlokalizowane w budynku lub szafie. Ilość zawiera 2 węzły dodatkowe |
| 4.  | Infrastruktura pasywna | Liczba warstw  | 2  | a/ warstwa szkieletowab/ warstwa dystrybucyjna |
| 5. | Warstwa szkieletowa (kanalizacja kablowa) | Liczba rur  | 4 | Rury HDPE o przekroju O40/3,7, studnie lub zasobniki |
| Liczba włókien | minimum48  | kable jednomodowe |
| Pasywny osprzęt światłowodowy |
| 6.  | Warstwa dystrybucyjna(kanalizacja kablowa) | Liczba rur  | 4 | Rury HDPE o przekroju O40/3,7, studnie lub zasobniki |
| Liczba włókien | minimum12 | kable jednomodowe |
| Pasywny osprzęt światłowodowy |
| 7. | Szkolenia | Liczba osób | 1860 |  |

Opracowanie własne w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZv.2.3)