**Charakterystyczne parametry budowanej infrastruktury Sieci Szerokopasmowej województwa warmińsko-mazurskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka**  **miary** | **Liczba** | | | **Charakterystyka** |
| 1. | Długość kanalizacji kablowej | km | 2241 | | |  |
| 2. | Węzły szkieletowe sieci | szt. | 10 | | | Zlokalizowane w budynku lub kontenerze |
| 3. | Węzły dystrybucyjne sieci | szt. | 216 | | | Zlokalizowane w budynku lub szafie. Ilość zawiera 2 węzły dodatkowe |
| 4. | Infrastruktura pasywna | Liczba warstw | 2 | | | a/ warstwa szkieletowa  b/ warstwa dystrybucyjna |
| 5. | Warstwa szkieletowa  (kanalizacja kablowa) | Liczba rur | 4 | | | Rury HDPE o przekroju O40/3,7, studnie lub zasobniki |
| Liczba włókien | minimum  48 | | | kable jednomodowe |
| Pasywny osprzęt światłowodowy | | | | |
| 6. | Warstwa dystrybucyjna  (kanalizacja kablowa) | Liczba rur | 4 | | | Rury HDPE o przekroju O40/3,7, studnie lub zasobniki |
| Liczba włókien | minimum  12 | | | kable jednomodowe |
| Pasywny osprzęt światłowodowy | | | | |
| 7. | Szkolenia | Liczba osób | | 1860 |  | |

Opracowanie własne w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZv.2.3)